臺北市政府消防局 大(中)隊 分隊消防(救護)車輛檢查紀錄表

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 區分 | 檢查項目 |  月 日 | 月 日 |  月 日 | 月 日 | 月 日 |  月 日 | 月 日 | 備 註 |
| 保溫 |  |  | 保溫 |  |  | 保溫 |  |  | 保溫 |  |  | 保溫 |  |  | 保溫 |  |  | 保溫 |  |  |
| 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 引擎部分 | １機油、動力方向機油、冷卻水是否合乎要求 |  |  |  |  |  |  |  | 1.負責檢查之人員於每日上午七時卅分檢查及發動一次，如遇寒冷時則於十二、廿時等時內發動引擎各一次（一、二、三月及十、十一、十二月每日應保溫二次，但當日有使用者得發動一次，四、五、六、七、八、九月每日保溫一次）。2.檢查遇有故障時應在檢查人員意見欄註明報請修理。 3.檢查時遇良好以「√」符號，不良則以「×」符號註記。 4.本表項目得依需求修訂之。 | 週檢查情 形紀錄欄： |
| ２空氣濾清器是否清潔良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| ３引擎發動有無異聲，怠速是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| ４各項儀表作用是否正常，燃油是否合乎要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| ５引擎總體是否清潔，有無漏油情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 底盤部分 | １底盤、車身完好清潔，潤滑部位是否注油 |  |  |  |  |  |  |  |
| ２轉向及剎車系統是否正常並釋放儲氣筒水分 |  |  |  |  |  |  |  |
| ３剎車、離合器總泵、自動變速箱油是否足夠 |  |  |  |  |  |  |  |
| ４傳動系統、離合器間隙是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| ５輪胎及備胎氣壓、磨損是否適當，胎齡是否逾10年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電氣部分 | １電瓶、電液及其樁頭線路等是否良好清潔 |  |  |  |  |  |  |  |
| ２發電機、壓縮機等皮帶鬆緊度是否適當 |  |  |  |  |  |  |  |
| ３雨刷及雨刷水、燈光等是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| ４警報器、閃光器、對講機作用是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| ５各電器開關作用是否正常良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 幫浦部分 | １進出水口開關及管路濾網是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| ２幫浦及傳導齒輪箱油質量是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| ３真空幫浦油及作用是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| ４P.T.O.及聯成壓力表作用是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| ５瞄子、水帶及接頭是否清潔良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雲梯部分 | １結構、支撐腳潤滑及警示作用是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| ２操作台及定位平衡設備是否清潔作用良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| ３液壓油量是否依標準及管路無洩漏良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| ４各操作、電磁開關及電路是否正常良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| ５雲梯備用系統是否清潔且功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 器材部分 | １各種隨車器材作用是否良好且清潔 |  |  |  |  |  |  |  |
| ２化學乾粉是否逾期、氮氣壓力是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| ３發電機及照明設備是否完整良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| ４破壞器材作用是否良好且清潔 |  |  |  |  |  |  |  |
| ５呼吸器鋼瓶及面罩、背板是否良好清潔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | １水庫車、水箱車等水箱是否滿水位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保養(管)人員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |