|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 消防局 | 保養(維護單位) | 消防車輛保養修護工作紀錄簿 |
| 消防大(中)隊 分隊  |

附件6

|  |
| --- |
| **消防車輛檢查評分表** |
| 單位 |  | 日期 |  | 車型 |  | 車號 |  |
| 區分 | 檢查項目 | 優(9.1-10) | 甲(8.1-9) | 乙(6.1-8) | 丙(3.1-6) | 丁(0-3) | 分數 | 備 註 |
| 一、引擎部分 | 1.機油、動力方向機油、冷卻水是否合乎要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.空氣濾清器是否清潔良好 |  |  |  |  |  |  |
| 3.引擎發動有無異聲，怠速是否正常 |  |  |  |  |  |  |
| 4.各項儀表作用是否正常，燃油是否合乎要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5.引擎總體是否清潔，有無漏油情形 |  |  |  |  |  |  |
| 二、底盤部分 | 1.底盤、車身完好清潔，潤滑部位是否注油 |  |  |  |  |  |  |
| 2.轉向及剎車系統是否正常並釋放儲氣筒水分 |  |  |  |  |  |  |
| 3.剎車、離合器總泵、自動變速箱油是否足夠 |  |  |  |  |  |  |
| 4.傳動系統、離合器間隙是否正常 |  |  |  |  |  |  |
| 5.輪胎及備胎氣壓、磨損是否適當，胎齡是否逾10年 |  |  |  |  |  |  |
| 三、電氣部分 | 1.電瓶、電液及其樁頭線路等是否良好清潔 |  |  |  |  |  |  |
| 2.發電機、壓縮機等皮帶鬆緊度是否適當 |  |  |  |  |  |  |
| 3.雨刷及雨刷水、燈光等是否正常 |  |  |  |  |  |  |
| 4.警報器、閃光器、對講機作用是否良好 |  |  |  |  |  |  |
| 5.各電器開關作用是否正常良好 |  |  |  |  |  |  |
| 四、幫浦部分 | 1.進出水口開關及管路濾網是否良好 |  |  |  |  |  |  |
| 2.幫浦及傳導齒輪箱油質量是否良好 |  |  |  |  |  |  |
| 3.真空幫浦油及作用是否正常 |  |  |  |  |  |  |
| 4.P.T.O.及聯成壓力表作用是否正常 |  |  |  |  |  |  |
| 5.瞄子、水帶及接頭是否清潔良好 |  |  |  |  |  |  |
| 五、雲梯部分 | 1.結構、支撐腳潤滑及警示作用是否良好 |  |  |  |  |  |  |
| 2.操作台及定位平衡設備是否清潔作用良好 |  |  |  |  |  |  |
| 3.液壓油量是否依標準及管路無洩漏良好 |  |  |  |  |  |  |
| 4.各操作、電磁開關及電路是否正常良好 |  |  |  |  |  |  |
| 5.雲梯備用系統是否清潔且功能正常 |  |  |  |  |  |  |
| 六、器材部分 | 1.各種隨車器材作用是否良好且清潔 |  |  |  |  |  |  |
| 2.化學乾粉是否逾期、氮氣壓力是否正常 |  |  |  |  |  |  |
| 3.發電機及照明設備是否完整良好 |  |  |  |  |  |  |
| 4.破壞器材作用是否良好且清潔 |  |  |  |  |  |  |
| 5.呼吸器鋼瓶及面罩、背板是否良好清潔 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 總 分 |  | 檢查人員 |  | 會檢人員 |  |
| 說明：消防車輛檢查之總分 = 加總各項目得分(取小數點後一位) ÷ 實際檢查項目 ×10 |