消防裝備器材管理維護檢查評分缺點評定標準

附件8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器材種類 | 器材名稱 | 評定標準 | 等級 | | 備 註 |
| 主要缺點 | 次要缺點 |
| 隨車器材 | 水 帶 | 接頭否接拆困難 | ˇ |  |  |
|  | 破損、污穢 | ˇ |  |  |
|  | 放置凌亂 | ˇ |  |  |
|  | 瞄 子 | 外觀變形 | ˇ |  |  |
|  | 直線、水霧變換開關轉換困難 | ˇ |  |  |
|  | 未具背帶 |  | ˇ |  |
|  | 接頭拆接困難 | ˇ |  |  |
|  | 消防立管 | 外觀變形 | ˇ |  |  |
|  | 接頭拆接困難 | ˇ |  |  |
|  | 未隨車配置 | ˇ |  |  |
|  | 滅 火 器 | 壓力異常 | ˇ |  |  |
|  | 外觀污穢 |  | ˇ |  |
|  | 放置位置未固定良好或不易取用 |  | ˇ |  |
|  | 進 水 管 | 未隨車配置接合、拆卸工具 | ˇ |  |  |
|  | 接頭拆接困難 | ˇ |  |  |
| 救助裝備 | 拋 繩 槍 | 未放置於收藏箱 |  | ˇ |  |
| 各項配件短少 | ˇ |  |  |
| 經測試未能發射 | ˇ |  |  |
| 救生氣墊 | 未依規定摺疊固定 | ˇ |  |  |
|  | 發電機、鼓風機性能不良未能立即發動 | ˇ |  |  |
|  | 雙 節 梯 | 延伸、固定困難 | ˇ |  |  |
|  | 固定繩不完整 |  | ˇ |  |
|  | 梯體變形 | ˇ |  |  |
|  | 掛 梯 | 掛鉤未能正常操作 | ˇ |  |  |
|  | 梯體變形 | ˇ |  |  |
|  | 排 煙 機 | 引擎發動機未能正常操作 | ˇ |  |  |
|  | 機體污穢 |  | ˇ |  |
|  | 經測試未能正常操作 | ˇ |  |  |
|  | 避 電 剪 | 手把護套及剪口缺損 | ˇ |  |  |
|  | 未隨車攜帶 | ˇ |  |  |
|  | 乙炔氧切割器 | 氣體壓力異常 | ˇ |  |  |
|  | 配管、噴頭未依規定捲放 |  | ˇ |  |
|  | 經測試未能正常操作 | ˇ |  |  |
|  | 鏈(圓盤)鋸 | 未能立即發動 | ˇ |  |  |
|  | 砂輪未旋緊 | ˇ |  |  |
|  | 鏈鋸護套短少 |  | ˇ |  |
|  | 油料短少不足 | ˇ |  |  |
|  | 未隨車攜帶 |  | ˇ |  |
|  | 油壓破壞器材 | 引擎發動者未能發動 | ˇ |  |  |
|  | 油料(液壓油、燃料油)短少 | ˇ |  |  |
|  | 剪口缺損 | ˇ |  |  |
|  | 未隨車攜帶 |  | ˇ |  |
|  | 油壓管未依規定捲繞，接頭護套是否短少 |  | ˇ |  |
|  |  | 經測試性能異常 | ˇ |  |  |
|  | 救 生 繩 | 捲繞零亂 |  | ˇ |  |
|  | 潮溼、污穢 |  | ˇ |  |
|  | 表面起毛、脫絲 | ˇ |  |  |
|  | 氣動破壞器材 | 各項配件短少 | ˇ |  |  |
|  | 未隨車攜帶 |  | ˇ |  |
|  | 經測試性能異常 | ˇ |  |  |
|  | 接頭不易拆接 |  | ˇ |  |
|  | 擴音喊話器 | 電池短少或電力不足 | ˇ |  |  |
|  | 經測試未能正常操作 | ˇ |  |  |
| 照明裝備 | 發 電 機 | 未能發動 | ˇ |  |  |
| 油料短少不足 | ˇ |  |  |
| 電瓶液量短少 |  | ˇ |  |
| 經測試性能異常 | ˇ |  |  |
|  | 照明器材 | 未隨車攜帶 | ˇ |  |  |
| 延長線一併攜帶 |  | ˇ |  |
| 經測試功能異常 | ˇ |  |  |
| 照 明 燈 | 電池短少或電力不足 | ˇ |  |  |
| 經測試功能異常 | ˇ |  |  |
| 輔助裝備 | 空氣壓縮機 | 引擎發動者未能發動 | ˇ |  |  |
| 油料短少不足 | ˇ |  |  |
| 機油短少不足 | ˇ |  |  |
| 接頭、儀表功能異常 |  | ˇ |  |
| 放置位置會吸入車輛排氣 |  | ˇ |  |
| 經測試未能正常動作 | ˇ |  |  |
| 個人防護裝備 | 消防衣、帽、鞋 | 未依序編號，放置凌亂 | ˇ |  |  |
| 消防衣內層拆除 | ˇ |  |  |
| 未備手套 |  | ˇ |  |
|  | 空氣呼吸器 | 壓力低於250bar | ˇ |  |  |
| 放置位置不易取用 |  | ˇ |  |
| 面罩污穢 |  | ˇ |  |
| 面罩為個人使用者，未備有收藏袋 |  | ˇ |  |
| 面鏡受損模糊 |  | ˇ |  |
| 各項接頭、開關其中之一異常 | ˇ |  |  |
| 空氣瓶與背架未固定良好 | ˇ |  |  |
| 經測試未能正常操作 | ˇ |  |  |